***ПРИЛОЖЕНИЕ № 3***

***ОБРАЗЦИ***

***Образец № 2***

**Участник в ПРОЦЕДУРАТА:**

………………………………………..

(*попълва се наименованието на участника*)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НИНКН)

**ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ“

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**в съответствие с техническите и функционални изисквания на възложителя**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С представянето на настоящото предложение поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника и периферия“ по Обособена позиция № …… в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация.

**1.** След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № …… правим следното обвързващо предложение:

Съгласни сме да изпълним поръчката по Обособена позиция № …… в срок до ………. *(…………………. с думи) работни дни, но не повече от 40 (четиридесет)* работни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

**2.** В случай че бъдем определени за изпълнител по Обособена позиция № …… при сключване на договора ще представим документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и всички други, посочени в документацията за участие документи.

**3.** Предлаганото от нас Оборудване е ново, неупотребявано и произведено не по-рано от 12 (дванадесет) месеца преди датата на представяне на офертата.

**4.** Предлаганото от нас Оборудване е маркирано с лого на производител, с един и същ партиден номер.

**5.** Задължаваме се да отстраним появилите се недостатъци и/или повреди в гаранционния срок чрез ремонт в оторизиран сервиз или замяна на повреденото Оборудване, като работата по отстраняване на повредата на Оборудването започва след получаване на известие по факс или електронна поща за наличието и характера на повредата в срок, както следва:

а) когато известието за повреда е получено до 12:00 часа – в рамките на същия работен ден;

б) когато известието за повреда е получено след 12:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

**6.** Крайният срок за отстраняване на възникнала повреда няма да надвишава …… *(с думи…………………), но не повече от 2 (два)* работни дни от получаване на известието за повреда на Оборудването. Денят, в който известието е получено, не се брои.

**7.** При невъзможност да бъде спазен срокът по отстраняване на повредата, за времето, необходимо за ремонта на Оборудването, на възложителя да бъде предоставено друго оборудване със същите или с по-добри параметри, съгласно проекта на договор.

**8.** Други ………………… *(по преценка на участника).*

Приложения:

1. Таблица за съответствие и описание на предлаганото оборудване, придружена от каталози, проспекти, брошури, протоколи от изпитания, сертификати и/или други документи, удостоверяващи съответствието на декларираните в таблиците за съответствие параметри с тези, посочени от производителя на предлаганото оборудване *(съгласно Образец № 2.1. и Образец № 2.2. за съответната обособена позиция).*
2. Списък на оторизирани от производителя на Оборудването сервизи на територията на страната, в които ще се осъществява гаранционното обслужване на Оборудването. Списъкът трябва да съдържа наименование на сервиза, адрес, телефон, електронен адрес, имена и телефонните номера на представители на съответния сервиз.
3. Документ от производителя или от оторизирано лице от производителя на предлаганото оборудване, удостоверяващ, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционен сервиз на това оборудване (в случай, че участникът не е производител).

***Забележка****:*

*Участниците представят попълнен образец № 2 поотделно за всяка обособена позиция, за която подават оферта.*

Дата: …...........

………………................................................................................

 *(подпис на лицето, представляващо участника)*

 ……………………………………………………………………

 *(име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

…………..………………………………………………………..

 *(качество на лицето, представляващо участника)*

……………………………………………………………………

 *(наименование на участника)*

***Образец № 2.1.***

**ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

**Обособена позиция № 1 – „Доставка на стационарни и преносими компютри“.**

* 1. Компютърна система тип 1 (Работна станция CAD софтуер)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| **Процесор:** | min. 6 физически ядра, базова честота 3.0GHz, турбо честота 4.0GHz, 9MB cache, 14nm |  |  |  |
| **Памет:** | 16GB DDR4 (4 Dimm, up to 64GB) |  |  |  |
| **SSD:** | 256GB SATA SSD |  |  |  |
| **Видео карта:** | Min. 2GB VRAM GPU; DirectX 11 compliant  |  |  |  |
| **Мрежа:** | Gigabit |  |  |  |
| **Интерфейси:** | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, USB 3.0 Type-C, DisplayPort, RJ-45, Audio, m.2; DVI or HDMI Port or Display port |  |  |  |
| **Оптично****у-во:** | DVD-Writer |  |  |  |
| **Форм фактор:** | Tower |  |  |  |
| **Захранване:** | Tower кутия, min. 400W active PFC PSU, 90% ефективност |  |  |  |
| **ОС** | No OS |  |  |  |
| **Аксесоари:** | мишка и клавиатура от производителя на компютъра |  |  |  |
| **Сигурност** | TPM 2.0 , TCG certified |  |  |  |
| **Монитор:** | От производителя на компютъра, min. 23-inch IPS FullHD, VGA, DP, HDMI, ъгли на видимост 178/178, статичен контраст 1000:1, яркост 250 cd/m2; стойка с възможност за наклон, завъртане и регулиране по височина мин. 120 мм |  |  |  |
| **Гаранция** | 1. месеца
 |  |  |  |

* 1. ***Компютърна система тип 2 (Работна станция 3D Mapping)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Процесор: | min. 6 физически ядра, базова честота 3.2GHz, турбо честота 4.5GHz, 12MB cache, 14nm |  |  |  |
| Памет: | 64GB DDR4 |  |  |  |
| SSD: | 512GB NVME SSD, възможност за добавяне на втори HDD |  |  |  |
| Видео карта: | GPU compatible with OpenGL 3.2 and 3GB VRAM |  |  |  |
| Мрежа: | Gigabit |  |  |  |
| Интерфейси: | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, USB 3.0 Type-C, 3x DisplayPort, RJ-45, Audio |  |  |  |
| Оптично у-во: | DVD-Writer |  |  |  |
| Форм фактор: | Tower |  |  |  |
| Захранване: | min. 500W active PFC, 90% ефективност |  |  |  |
| ОС | No OS |  |  |  |
| Аксесоари: | мишка и клавиатура от производителя на компютъра |  |  |  |
| Сигурност | TPM 2.0 , TCG certified |  |  |  |
| Монитор: | От производителя на компютъра, min. 23,8-inch IPS FullHD, VGA, DP, HDMI, USB, ъгли на видимост 178/178, статичен контраст 1000:1, яркост 250 cd/m2; стойка с възможност за наклон, завъртане и регулиране по височина мин. 120 мм |  |  |  |
| Гаранция | 1. месеца
 |  |  |  |

* 1. ***Преносим компютър:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Процесор: | min. 1.6GHz - up. to 3.9GHz, 6MB cache, 4-core, 14nm |  |  |  |
| Памет: | 8GB DDR4  |  |  |  |
| Твърд диск: | 256GB SSD |  |  |  |
| Дисплей | 15" FullHD 1920 x 1080 |  |  |  |
| Видео карта: | Integrated |  |  |  |
| Мрежа: | Gigabit LAN; WiFi + Bluetooth 4.2 |  |  |  |
| Свързаност: | 2x USB 3.0, 1x USB Type-C, HDMI, RJ-45, Card reader, Audio |  |  |  |
| Оптичноу-во: | No |  |  |  |
| Тегло: | up to 2.0 kg |  |  |  |
| ОС  | No OS |  |  |  |
| Батерия: | 3-Cell, 45 Wh Li-ion |  |  |  |
| Сигурност | TPM 2.0 , TCG certified; Fingerprint Reader, IR camera |  |  |  |
| Гаранция | 1. месеца, включително на батерията
 |  |  |  |

* 1. ***Сървър:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Процесор: | min. 1x 8-Core, 11MB cache |  |  |  |
| Памет: | 64GB ECC |  |  |  |
| Твърд диск: | 2x 300GB SAS 10K |  |  |  |
| Мрежа: | 4-port Gigabit with iSCSI capability |  |  |  |
| Дисков контролер: | min. 2GB FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0 controller) |  |  |  |
| Порт за отдалечен достъп: | 1GB |  |  |  |
| Шаси: | max. 2U Rack-mount |  |  |  |
| Захранване: | 2x min. 500W Hot-Plug (min.94% ефективност) |  |  |  |
| Интерфейси: | 1x Video on front panel, 3x USB ports (min. 1 on front) |  |  |  |
| Разширителни портове: | min. 2x PCI-E slots |  |  |  |
| Гаранция: | 36 месеца |  |  |  |

***Приложения:*** Каталози, проспекти, брошури, протоколи от изпитания, сертификати и/или други документи, удостоверяващи съответствието на декларираните в таблиците за съответствие параметри с тези, посочени от производителя на предлаганото оборудване.

***Образец № 2.2.***

**Обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“**

***2.1. Преносим документен скенер :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Размер на документа: | A4, A5, A6, B5, B6, Business Card, Post Card |  |  |  |
| Дебелина на листа: | Up to 209 g/m2 |  |  |  |
| Скорост на сканиране: | мин. 25 стр/мин |  |  |  |
| Листоподаващо у-во: | DADF, 50 листа |  |  |  |
| Оптична резолюция: | мин. 600dpi |  |  |  |
| Интерфейс: | USB и WiFi 802.11b/g/n |  |  |  |
| Сензор: | 2x CIS (front/back) |  |  |  |
| Файлови формати: | PDF,Folder, Printer,Email, PowerPoint, Excel, Word, SharePoint, Google Docs,CardMinder, iPad, iPhone, Rack2 Filer, Android,Dropbox, Kindle |  |  |  |
| Функции: | Брояч на листа, Проверка за поемане на двойни листове, Аутокропинг, Сканиране на дълъг документ |  |  |  |

* 1. ***Документен скенер :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Размер на документа: | A4, A5, A6, B5, B6, Business Card, Post Card |  |  |  |
| Дебелина на листа: | Up to 209 g/m2 |  |  |  |
| Скорост на сканиране: | мин. 25 стр/мин |  |  |  |
| Листоподаващо у-во: | DADF, 30 листа |  |  |  |
| Оптична резолюция: | мин. 600dpi |  |  |  |
| Интерфейс: | High speed USB 2.0 (USB 3.0 compatible) |  |  |  |
| Сензор: | CMOS CIS 1 Line Sensor |  |  |  |
| Файлови формати: | PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX, PNG |  |  |  |
| Натоварване: | 1500 сканирания/ден |  |  |  |
| Софтуер: | ISIS /TWAIN Driver |  |  |  |
| Функции: | Изглаждане на фона, Изтриване сенки, Подобряване на цвят |  |  |  |

* 1. ***Скенер А3:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Размер на документа: | A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6 |  |  |  |
| Дебелина на листа: | Up to 199 g/m2 |  |  |  |
| Скорост на сканиране: | мин. 100 стр/мин |  |  |  |
| Листоподаващо у-во: | ADF, 200 листа |  |  |  |
| Оптична резолюция: | мин. 600dpi |  |  |  |
| Интерфейс: | 10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB Host (rear); 1 Hi-Speed USB Host (walk-up); 1 Hardware Integration Pocket Hi-Speed USB; 1 USB-Device Port (rear) |  |  |  |
| Сензор: | Charge Coupled Device (CCD) & Contact Image Sensor (CIS |  |  |  |
| Файлови формати: | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan to easy access USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) |  |  |  |
| Натоварване: | мин. 10 0000 сканирания/ден |  |  |  |
| Софтуер: | ISIS /Network and USB TWAIN Driver |  |  |  |
| Функции: | Send to E-mail; Save to Network Folder; Save to USB; Save to Device Memory; Open Extensibility Platform (OXP) applications |  |  |  |

* 1. ***Цветна копирна машина A3:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Функции: | Принтиране, Копиране и Сканиране |  |  |  |
| Листоподаващо у-во: | DADF 150 листа |  |  |  |
| Скорост на принтиране и копиране: | Мин. 29 стр/мин (А4); мин. 15 стр/мин (А3) |  |  |  |
| Двустранно принтиране: | Автоматично |  |  |  |
| Резолюция на сканиране: | мин. 600x600 dpi |  |  |  |
| Скорост на сканиране: | Мин. 50 ipm при 600dpi (през DADF) |  |  |  |
| Памет: | мин. 2GB |  |  |  |
| Твърд диск: | mин. 250GB |  |  |  |
| Интерфейс: | 1x USB 2.0 (Host); 1x USB 3.0 (Host), 1x USB 2.0 (Device) |  |  |  |
| Мрежа: | 10/100/1000Mbs; Wireless LAN 802.11b/g/n  |  |  |  |
| Размер на медията: | A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, SRA3  |  |  |  |
| Капацитет входяща тава: | 2x 550 листа; 1x 100 листа |  |  |  |
| Други: | Включен комплект консумативи |  |  |  |

***2.5. Дисков масив (Storage):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Разширяемост: | min. 12 диска |  |  |  |
| Интерфейс: | iSCSI Interface |  |  |  |
| Твърди дискове: | min. 4x 4TB |  |  |  |
| Шаси: | Max. 2U    |  |  |  |
| Контролер: | Dual Controller / 8 GB cache per controller |  |  |  |
| Гаранция: | 1. месеца
 |  |  |  |

* 1. ***Геодезична тотална станция:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| Изисквания към дължинните измервания: | 1. При измерване до една стандартна призма - обхват от 1.60 м. до поне 3000 м. и точност при нормална скорост на измерване – 1 мм. +1.5 ppm2. При безпризмен режим на измерване – обхват до поне 350 м. и точност при нормална скорост на измерване – 2 мм. +2 ppm |  |  |  |
| Точност на хоризонталните и вертикални ъглови измервания: | 5“ |  |  |  |
| Изисквания към оптиката:  | разстояние на фокусиране – от минимум 1.60 м. до безкрайност |  |  |  |
| Клавиатура | Пълна и с осветление |  |  |  |
| Дисплей | Цветен, сензорен |  |  |  |
| Батерия: | Да издържа минимум 20 часа работа при пълно натоварване |  |  |  |
| Съхраняване на измерените данни | Вътрешна памет, USB и SD карти |  |  |  |
| Формат на експортираните данни | Стандартните за инструмента и SDR, DXF, DPI, XML, ASCI |  |  |  |
| Комуникации | Bluetooth, модем за мобилен интернет |  |  |  |
| Съвместимост | Да е съвместим с теодолитни глави Wild и Sokkia  |  |  |  |
| Допълнителни изисквания | Лазарен отвес за центриране, защита от влага и прах |  |  |  |

* 1. ***Принтери: 22 бр.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предлагано****Оборудване** | **Съответствие** | **Референция** |
| **Препоръчителна Месечна натовареност** | 4000 страници |  |  |  |
| Касета  | Мин. 3000 копия, възможност за висок капацитет |  |  |  |
| Мрежа  | Да |  |  |  |
| Скорост на печат | 30 стр / мин. |  |  |  |
| Дуплекс | Да  |  |  |  |
| Капацитет на входяща тава: | 200 листа |  |  |  |
| Гаранция | 24 месеца |  |  |  |

***Приложения:*** Каталози, проспекти, брошури, протоколи от изпитания, сертификати и/или други документи, удостоверяващи съответствието на декларираните в таблиците за съответствие параметри с тези, посочени от производителя на предлаганото оборудване.

***Образец № 3.1.***

**Участник в ПРОЦЕДУРАТА:**

………………………………………..

(*попълва се наименованието на участника*)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НИНКН)

**ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ“

#### ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

 Подписаният ............................................................................................................, в качеството си на ............................................................ на участника ..............................................................................., с ЕИК ……................................, представям на Вашето внимание ценово предложение по Обособена позиция № 1 „Доставка на стационарни и преносими компютри“, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество (бр.)** | **Единична цена без ДДС** | **Обща цена без ДДС** |
| 1 | Компютърна система тип 1 (Работна станция CAD софтуер) | 46 |  |  |
| 2 | Компютърна система тип 2 (Работна станция 3D Mapping) | 4 |  |  |
| 3 | Преносим компютър | 6 |  |  |
| 4 | Сървър | 1 |  |  |
| Обща цена без ДДС: |  |
| ДДС 20 %: |  |
| Обща цена с ДДС: |  |

***Забележки:****Цената включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд, механизация, енергия и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе, включително данъци, печалба, такси и е валидна за срока за изпълнение на договора.*

Дата: …..................... ………................................................................................

 *(подпис на лицето, представляващо участника)*

 ……………………………………………………………………

 *(име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

 ***Образец № 3.2.***

**Участник в ПРОЦЕДУРАТА:**

………………………………………..

(*попълва се наименованието на участника*)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НИНКН)

**ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:**

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ“

#### ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

 Подписаният ............................................................................................................, в качеството си на ............................................................ на участника ..............................................................................., с ЕИК ……................................, представям на Вашето внимание ценово предложение по Обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество (бр.)** | **Единична цена без ДДС** | **Обща цена без ДДС** |
| 1 | Преносим документен скенер | 1 |  |  |
| 2 | Документен скенер | 2 |  |  |
| 3 | Скенер А3 | 1 |  |  |
| 4 | Цветна копирна машина A3 | 1 |  |  |
| 5 | Дисков масив (Storage) | 1 |  |  |
| 6 | Геодезична тотална станция | 1 |  |  |
| 7 | Принтер | 22 |  |  |
| Обща цена без ДДС: |  |
| ДДС 20 %: |  |
| Обща цена с ДДС: |  |

***Забележки:*** *Цената включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд, механизация, енергия и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе, включително данъци, печалба, такси и е валидна за срока за изпълнение на договора.*

Дата: …..................... ………................................................................................

 *(подпис на лицето, представляващо участника)*

 …………..………………………………………………………..

*(име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

***Образец № 4***

|  |
| --- |
| **БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** |
| **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** | НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НИНКН) |
| **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** | ……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ> |
| **ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:** | ……………………………………….. |
| **СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:** | ………………………лева без ДДС |
| **СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:** | представляваща **5 % (пет процента**) от стойността на договора, в размер на ………… лева без ДДС  |
| **ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:** | 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора  |
| Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас НИНКН, като Възложител и <……………. Фирма, ….....………адрес,…………..............., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща **5 %** **(пет процента)** от стойността на договора без ДДС, в размер на ……… лв., съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме безусловно и неотменимо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>. |
| **ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:** | …………….. |
| **МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:** | …………….. |
| **ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА** | <подпис и печат > |